UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Faculté de genie

Département de genie électrique et informatique

RÉSULTATS ET VALIDATION PROJET 3

GEI 720 Commande multivariable appliquée à l’aérospatiale

PRÉSENTÉ À

Jean DE LAFONTAINE

PAR

Oussama BOUSSELSAL

Sebastien DEMERS

Sherbrooke (Québec) Canada Novembre 2016

Table des matières

[PARTIE A : Design du régulateur 3](#_Toc468094176)

[P3-1 3](#_Toc468094177)

[P3-2 3](#_Toc468094178)

[P3-3 3](#_Toc468094179)

[P3-4 3](#_Toc468094180)

[P3-5 3](#_Toc468094181)

[PARTIE B : Design de l’observateur 3](#_Toc468094182)

[P3-6 3](#_Toc468094183)

[P3-7 3](#_Toc468094184)

[P3-8 3](#_Toc468094185)

[P3-9 3](#_Toc468094186)

[PARTIE C : Couplage de l’observateur et du régulateur 3](#_Toc468094187)

[P3-10 3](#_Toc468094188)

# PARTIE A : Design du régulateur

## P3-1

On choisit les pôles dominants de sorte que le temps de stabilisation de ts ≤ 8s et le facteur d’amortissement est . Les pôles du deuxième mode sont placés selon un “scale” de facteur 4. Voir figure ci-dessous.

Ts = 8;

Zeta = sqrt(2)/2;

Wn = 4/(Zeta\*Ts);

Poled\_1 = -Zeta\*Wn + Wn\*sqrt(1-(Zeta^2))\*1j;

Poled\_2 = -Zeta\*Wn - Wn\*sqrt(1-(Zeta^2))\*1j;

Facteur\_pole = 1/4;

Wn2 = 4/(Zeta\*Ts\*Facteur\_pole);

Poled\_3 = -Zeta\*Wn2 + Wn2\*sqrt(1-(Zeta^2))\*1j;

Poled\_4 = -Zeta\*Wn2 - Wn2\*sqrt(1-(Zeta^2))\*1j;

Poled = [Poled\_1, Poled\_2, Poled\_3,Poled\_4];




Figure : Poles

## P3-2

% Question P3-2

% COMMANDABILITÉ PAR RETOUR D’ÉTAT

%

% Methode 1 :

M = ctrb(A,B);

M = rank (M);

fprintf('\nLe rang de la matrice M = %d\n', M);

fprintf('La dimention de la matrice A = %d\n', length(A));

%Methode 2 :

[P,V]=eig(A);

M2 = inv(P)\*B;

disp('Aucune range de inv(P) \* B est nulle ');

disp(M2);

%Methode 3 : Vérification s'il y a annulation pôle-zéro

Bdelta = B(:,1);

Ddelta = D(:,1)

[num,den] = ss2tf(A, Bdelta, C, Ddelta);

[r, c] = size(num);

for i = 1:r

Zero = roots(num(i,:));

end

Zero

Pole = roots(den)

disp('Tous les pôles sont différents des zéros:')

disp('Resultat : complètement commandable')

## P3-3

% Calcul de la matrice de gain K

K = place(A,Bdelta,Poled);

disp('Matrice K pour les poles desirees choisis ')

disp(K)

disp('Verification que mon calcul marche eig(A-B\*K)= P')

tmp=eig(A-Bdelta\*K);

disp(Poled);

disp(tmp);

## P3-4

## P3-5

# PARTIE B : Design de l’observateur

## P3-6

## P3-7

## P3-8

## P3-9

# PARTIE C : Couplage de l’observateur et du régulateur

## P3-10